附件1：
成都武侯祠博物馆库房文物储藏设备采购
项目采购需求单

	采购需求
部门
	保管研究部
	联系人
	许老师
	联系电话
	028-85557162

	序号
	货物
名称
	数量
	主要参数

	1
	斜塔式文物储藏柜Ⅰ
	3节
	单节尺寸（单位：mm，下同）：1750*800*2500；配备防风手动卷帘门；钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合，每排顶部用拉杆横整体串连，各部位安装牢固无松动，整体稳固；每标准节3层文物放置梁，上一层垂直，下二层为斜靠式；横梁高度可自由调节，具有防脱落锁止功能；每层承重≥1000kg；每节配置石质文物专用托架和专用卡扣；柜体立柱宽度≥80mm，柜体侧护板用整块优质冷轧钢板压折成型，适合位置设置亚克力标签框。
材料要求：立柱δ≥2.0一级冷轧钢板，横梁、横梁固定件δ≥2.5mm一级热轧钢板，托架δ≥5.0mm一级热轧钢板，护板δ≥1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。

	2
	斜塔式文物储藏柜Ⅱ
	8节
	单节尺寸：1500*1200*2500；配备防风手动卷帘门；配备防风卷帘门；钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合，每排顶部用拉杆横整体串连，各部位安装牢固无松动，整体稳固；每标准节3层文物放置梁，上一层垂直，下二层为斜靠式；横梁高度可自由调节，具有防脱落锁止功能；每层承重≥1000kg，；每节配置石质文物专用托架和专用卡扣；柜体立柱宽度≥80mm，柜体侧护板整块优质冷轧钢板压折成型，适合位置设置亚克力标签框。
材料要求：立柱δ≥2.0一级冷轧钢板，横梁、横梁固定件δ≥2.5mm一级热轧钢板，托架δ≥5.0mm一级热轧钢板，护板δ≥1.0mm一级冷轧钢板，表面亚光静电粉末喷塑。

	3
	插片式文物储藏柜
	12节
	单节尺寸：1000*1200*2500；主体结构由底座、立柱、挂板、搁板、分隔装置、门面、顶板、背板、护板等组成，钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合，每排顶部用拉杆横整体串连，架体稳定坚固；每标准节2层文物放置搁板，隔板可拆卸，须有加强筋，层高可调节；侧护板采用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱为全封闭结构；柜体立柱宽度≥50mm，每组立柱间有横档焊接牢固。每节分隔为多个插片格，每格宽度≤100mm；护板适合位置设置亚克力标签框。架体宽度方向单面架2排分隔装置，双面架4排分隔装置。
材料要求：底座δ≥2.0mm一级冷轧钢板，立柱δ≥1.5mm一级冷轧钢板，搁板、顶板、内侧板、侧面板≥1.0mm一级冷轧钢板，分隔装置δ≥15*30一级不锈钢方管；表面亚光静电粉末喷塑。

	4
	横梁式开架重型文物储藏柜
	4节
	单节尺寸：1500*1200*2500，配备防风手动卷帘门。主体结构由立柱、横梁、搁板、安全插销等组成，钢制柜架体拆装结构，组合式装配，多节连排组合，每排顶部用拉杆横整体串连，各部位安装牢固无松动，整体稳固；开放式全层板结构，每标准节六层（含顶），每层高度可自由调节，横梁具备防脱落锁止功能，每层承重≥600kg；层板外侧边配置可拆卸、调节防侧倒、减震装置；侧护板用整块优质冷轧钢板压折成型，护板侧立柱全封闭结构；每列柜体护板适合位置设置亚克力标签框。
材料要求：立柱δ≥2.0一级冷轧钢板；横梁δ≥80*50*2.0mmP型型材，搁板δ≥1.2mm一级冷轧钢板，护板δ≥1.0mm一级冷轧钢板；表面亚光静电粉末喷塑。

	5
	地台Ⅰ
	3个
	单个尺寸：3000*800*1200；主体结构由支撑梁、支撑立柱、搁板等组成，采用钢板结合组装式结构，各部位的安装绝对牢固；单个2层，每层上铺缓冲软垫，配置水平调节减震防震装置；二柱型结构，立柱宽度≥80mm；支撑梁采用“P”型钢件，配置防脱架装置；每个地台承重≥600kg。

	6
	地台Ⅱ
	6个
	[bookmark: _GoBack]单个尺寸：3000*600*1200；主体结构由支撑梁、支撑立柱、搁板等组成，采用钢板结合组装式结构，各部位的安装绝对牢固；单个2层，每层上铺缓冲软垫，配置水平调节减震防震装置；二柱型结构，立柱宽度≥80mm；支撑梁采用“P”型钢件，配置防脱架装置；每个地台承重≥500kg。

	其他
	1. 所有零部件的表面均经过严格的酸洗、磷化后喷塑处理；底部配备防鼠装置。
2. 货物质保3年，售后服务5年。
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	供应商签字
	



