武侯祠锦里文化旅游街区戏楼群建筑维修项目需求

（一）项目名称：武侯祠锦里文化旅游街区戏楼群建筑维修项目
（二）最高限价：1829918.05元
（三）戏楼群建筑维修内容
1、所有油饰面油漆按古建筑要求进行重新设计：
（1）基于历史考据与现状勘察，确定各建筑油饰（油漆、彩绘）的原始工艺、材料与色彩谱系。
（2）制定科学的修复方案：对保存较好的历史油饰进行清洗、加固、保护；对破损严重处，按原工艺、原材料、原色彩进行修复设计。
（3）提交包括地仗做法、油皮色标、彩画纹样在内的详细设计图纸与施工工艺说明。
2、木制门窗、封窗、挂落等设计制作安装：
（1）对现有木制门窗、封窗板、挂落、栏杆等构件进行逐项评估，区分可修复构件与需更换构件。设计上，可修复的应制定传统工艺修复方案；需更换的必须严格按照原有样式、材质、比例、榫卯工艺进行1:1复制设计。
（2）提供所有木装修的样式大样图、构造节点图、安装示意图及材料工艺要求。
（3）结构加固与安全设计
①在勘察基础上，对存在安全隐患的木结构、砖石结构进行安全性评估。
②设计必要的隐蔽性加固措施，如采用碳纤维布、钢构件内衬等现代技术与传统工艺相结合的方法，确保结构安全，同时最大限度地保持原有风貌。
3、戏楼室内加设阁楼空间，完善戏台功能，能够基本涵盖各类戏种（如神仙戏等）的演出：
（1）结构评估：首先评估在戏楼室内加设阁楼（可能用作化妆间、道具间或辅助舞台）对原有建筑结构的影响，并进行必要的加固设计。
（2）空间设计：设计阁楼的位置、面积、流线，确保不影响主戏台观演效果，并符合消防安全疏散要求。
（3）功能完善：围绕恢复“演戏功能”为核心进行设计。
（4）舞台功能：完善戏台台面、背景区、上下场门。
（5）演出设施：设计可满足传统戏剧“神仙戏”等对吊威亚、器械升降有特殊需求的戏种的简易吊点系统、隐蔽的机械装置预埋件。
（6）配套空间：合理规划后台、候场、化妆、服装道具存放等辅助空间。
（7）声光电设计：预留并集成专业的灯光、音响、舞台机械的接口与隐蔽管线通道，避免明线破坏风貌。
4、戏楼背立面完善挂落等构件设计：
对戏楼背立面（非主视面）进行详细测绘，对缺失的挂落等装饰构件，参考主立面及同期同类建筑进行复原设计，确保建筑各立面风貌协调统一。
5、屋面瓦及基层维修设计：
（1）设计屋面椽、望板、苫背等基层的检修、更换方案。
（2）设计瓦面的揭瓦检修、掺灰、更换方案，确保防水性能。对具有历史价值的特殊瓦件应予以保留利用。
（3）设计适应成都地区气候的现代防水层的隐蔽增设方案，并与传统屋面工艺结合。
6、石刻长廊构件维修设计：
（1）对石刻长廊的构件（石柱、石栏板、石雕等）进行勘察，评估其风化、裂缝、污损程度。
（2）设计清洗、脱盐、加固、修补及表面防护的方案。对缺失的雕刻构件，若有可靠依据，可进行谨慎的补配设计。
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