采购需求
 
1、 项目名称：
武侯祠锦里文化旅游街区结义楼广场及延线石板路面整治提升项目
2、 工程概况
本项目为武侯祠锦里文化旅游街区广场及延线石板路面整治提升项目工程，对原有破损铺装整体拆除重建及更换，包含基层处理、管网预埋、砼垫层浇筑、石材铺装、收边、盖板安装、破损石材更换。工程采用分段流水施工，确保景区通行安全，完工后整体提升广场平整度、牢固度及游览观感。
三、采购需求：
1. 原有地面拆除及土方开挖
全场455㎡原有石板及老旧基层拆除，整体下挖基层厚度30cm，废渣、建筑垃圾全部清运外运，场地平整清理到位。
2. 沟槽开挖及管道预埋工程
指定区域开挖沟槽总长36米，预埋DN200 PE排水管道，含管道铺设、接口处理、试压、沟槽分层回填夯实。
3. 场地基底夯实处理
全场455㎡基底机械碾压夯实，基底密实、平整、无浮土、无松软层，满足景观铺装地基施工标准。
4. C30商品混凝土垫层施工
[bookmark: _GoBack]全场浇筑20cm厚C30商品混凝土垫层，振捣密实、收光平整、规范养护，确保垫层强度达标。
5. 主广场面层石材铺装
455㎡整体铺装1000×500×100mm火烧面石板（四周压边），座浆铺贴、平整顺直、勾缝密实、无空鼓松动。
6. 广场四周收边石材安装
广场外围安装1000×250×50mm錾路面收边石板（四周压边），边线顺直、收口规整、高差统一。
7. 水沟盖板石材安装：管线沟槽顶部铺设1000×500×50mm火烧面石板沟盖板，板面平稳牢固、贴合严密、安全平整。
8. 延线破损石材更换整治
对广场沿线110㎡破损、断裂、老旧石板进行拆除更换，统一更换1000×500×50mm火烧面石板（四周压边），整体外观协调统一。
9.地下排水管敷设保证排水坡度，不得倒坡；管道完工后做闭水试验，广场铺装完成后做地表泼水排水试验，管道无渗漏、广场无积水为合格。
四、施工及质量要求
1. 所有工序严格按园林景观、市政铺装规范施工；
2. 石材厚度、规格、火烧面、錾面工艺严格按清单执行，不得偷工减料；
3. 实行分段施工、分区分段完工，尽量减少游客通行影响；
4. 工程质保期不少于1年，出现空鼓、沉降、破损免费返修。
五、商务要求
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.供应商具备古建筑工程专业承包二级及以上资质。
5.项目经理：须具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，并取得有效的安全生产考核合格证书。
6.项目实施过程中涉及高空作业等特种作业的，须按国家规定配备持有效特种作业操作证的人员上岗操作。
7.自2023年1月1日（含）以来，供应商应具有不少于3个类似项目实施的业绩案例。
8.供应商未被列入“失信被执行人。
*具体实际以最终采购文件为准.




