附件1

采购需求

	项目需求部门
	安全保卫部
	联系人
	邓老师
	联系电话
	028-85550322

	序号
	货物名称
	数量
	主要参数

	1
	手提式干粉灭火器
	160具
	本次新购干粉灭火器执行国家最新标准GB4351-2023《手提式灭火器》，型号：MF/ABCE5，重量：5公斤/具。供应商提供的灭火器能够在“中国消防产品信息网”上查询到相关产品信息，并且具备“中国强制性认证”【CCC】标识。

配送的干粉灭火器日期必须是当月出厂，标识及钢印清晰。

本次新购的干粉灭火器整机质保5年，质保期内压力不足或超压、密封渗漏、瓶体掉漆免费换新。

签订消防器材销售合同。

	2
	悬挂式干粉灭火器
	1具
	1.本次新购干粉灭火器执行国家最新标准GA 602-2013《悬挂式灭火器》，型号：FZX-ACT8-ZSX，重量：8公斤/具。供应商提供的灭火器能够在“中国消防产品信息网”上查询到相关产品信息，并且具备“中国强制性认证”【CCC】标识。

2.本次新购的干粉灭火器整机质保5年，质保期内压力不足或超压、密封渗漏、瓶体掉漆免费换新。此灭火器需要安装。

3.签订消防器材销售合同。

	3
	手提式水基型灭火器（水雾型）
	12具
	1.本次新购水基型灭火器执行国家最新标准GB4351-2023《手提式灭火器》，型号：MS/ABEF 6L（12具）。供应商提供的灭火器能够在“中国消防产品信息网”上查询到相关产品信息，并且具备“中国强制性认证”【CCC】标识。

2.配送的水基型灭火器日期必须是当月出厂，标识及钢印清晰。

3.本次新购的水基型灭火器整机质保3年，质保期内压力不足或超压、密封渗漏、瓶体掉漆免费换新。

4.签订消防器材销售合同。

	4
	消防水带
	60条
	1.本次新购消防水带执行标准GB6246-2011，型号为：13-65-20，材质为涤纶长丝聚氨酯国标（含接头），供应商提供的消防水带能够在“中国消防产品信息网”上查询到相关产品信息,并且具备“中国强制性认证”【CCC】标识
2.本次新购消防水带质保期2年，质保期内非人为破损、脱胶、开裂免费换新。

3.配送的消防水带日期为当月出厂。

4.签订消防器材销售合同。

	5
	灭火器箱
	46个
	1.灭火器箱体材质：冷轧钢板静电喷塑，箱体钢板厚度≥1.2mm。

2.灭火器箱体尺寸及数量：装5kg干粉×4具装（40个）、装水基6L×2具装（6个），规格：置地型翻盖式。箱体正面标识符合GA 139-2009《灭火器箱》标准。

3.本次新购的灭火器箱体质保3年，质保期内箱体变形、破损、锈蚀、大面积掉漆免费换新。
4.供应商应提供出厂合格证、型式检验报告。

5.签订消防器材销售合同。
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