附件1

成都武侯祠博物馆建筑消防设施检测服务项目采购需求单
	项目需求部门
	安全保卫部
	联系人
	汪老师
	联系电话
	028-85550322

	序号
	服务名称
	服务期限
	项目需求

	1
	成都武侯祠博物馆建筑消防设施检测服务项目
	自服务合同签订日起，至服务合同全部内容验收合格为止

	项目概况

武侯祠博物馆消防系统按区域划分为：文物区；西区；办公区；锦里一期；锦里二期和地下停车场六个区域。其中文物区，建筑面积为12324.74㎡；西区，建筑面积为6626.25㎡；办公区，建筑面积为1105.35㎡；锦里一期，建筑面积为6124.61㎡；锦里二期，建筑面积为8878.8㎡；地下停车场，建筑面积为24827.6㎡；总面积为59887.35㎡。

成都武侯祠博物馆消防系统由以下子系统组成：室内外消火栓系统；消防自动喷淋灭火系统及高压/移动喷雾灭火系统；防排烟系统；火灾自动报警系统；消防联动控制系统；消防应急广播系统；疏散及应急照明系统；防火卷帘门系统；气体灭火系统；消防电源监控系统；消防供电和配电系统以及智慧消防管理系统；消防供水系统。
（一）检测范围

1、室内外消火栓系统；

2、自动喷淋灭火系统及高压/移动喷雾灭火系统；

3、防排烟系统，火灾自动报警系统；

4、消防联动控制系统，消防应急广播系统；

5、疏散及应急照明系统，防火卷帘门系统；

6、气体灭火系统，消防电源监控系统；

7、消防供电和配电系统；

8、消防供水系统；

9、智慧消防平台运维管理系统。

（二）资格要求
1、报价人需符合应急管理部第 7 号令《社会消防技术服务管理规定》相关规定要求。（提供相关证明材料复印件【社会消防技术服务信息系统网站查询截图，包含工商信息、注册消防工程师等信息】并加盖单位公章）。
严格按《建筑消防设施检测技术规程》【四川省消防协会团体标准（T/SCXFXH 001-2023）】开展建筑消防检测服务，保证询价人设施设备正常运行。

2、根据《消防法》第三十四条的规定，消防技术服务机构和执业人员应当依法获得相应的资质和资格，并依照法律、行政法规、标准、行业标准和执业准则提供消防技术服务，对服务质量负责‌。根据《中华人民共和国民法典》以及《建筑消防设施检测技术规程（XF503-2004）》等相关标准。依据中华人民共和国公安部第30号令，中华人民共和国公安安全行业标准(XF503-2004)《建筑消防设施检测技术规程》有关要求，认真检测，严格把关，出具客观、规范的技术检测报告。

3、依据国家相关规范（如：《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》《消防应急照明和疏散指示系统》《气体灭火系统施工及验收规范》等）进行消防设施设备检测。

4、以上所述标准，国家有新标准的按新标准执行。


