附件1

采购需求

	项目需求部门
	安全保卫部
	联系人
	章老师
	联系电话
	028 85550322

	序号
	货物名称
	数量
	主要参数

	1
	交通锥
	预计215具
	本次新购交通锥（又称路锥或锥形桶，含配套定制反光膜），须符合GB/T 24720-2009《交通锥》技术规范。高度：700mm，下宽：360mm，重量：每具2kg以上，供应商提供产品出厂合格证，供应商须将交通锥与定制反光膜组装完毕后交货，配送时间为15天；

交通锥反光膜为定制膜，图例：
[image: image1.jpg]



必要要素包含成都武侯祠Logo、成都武侯祠字样（双面印），带双耳，颜色鲜明、对比度高。

本次新购的交通锥形桶产品质保期至少7天无理由退货、15天换货、1年基础质量保修，仅针对非人为损坏的材质、结构、反光膜脱落等质量问题。




